# Инструкция по установке площадки под лебёдку в штатный бампер Toyota HILUX (RIFVIG-30000)

Данная площадка при установке не требует каких-либо переделок автомобиля.

Бампер, подкрылки и фартук в нижней части машины крепятся на свои штатные места.

Площадка предназначена для установки лебедки 8000- 9500lb и некоторые модели 12000lb (диаметр корпуса до 180мм).

# 

# 

# 



